## English

[Manual](manual.en.md)

## Зачем это нужно

Автономное средство противодействия DPI, которое не требует подключения каких-либо сторонних серверов. Может помочь
обойти блокировки или замедление сайтов HTTP(S), сигнатурный анализ TCP и UDP протоколов, например, с целью блокировки
VPN. Может использоваться для частичной прозрачной обфускации протоколов.

Проект нацелен прежде всего на маломощные embedded устройства - роутеры, работающие под OpenWrt. Поддерживаются
традиционные Linux-системы, FreeBSD, OpenBSD, Windows. В некоторых случаях возможна самостоятельная прикрутка
решения к различным прошивкам.

[Полный мануал](manual.md)


## Поддержать разработчика. Donations

Если вы считаете проект полезным и желаете поддержать разработку, направляйте ваши пожертвования на следующие адреса криптокошельков :

If you find this project useful and wish to donate here are crypto wallets :

USDT ERC `0x3d52Ce15B7Be734c53fc9526ECbAB8267b63d66E` 

USDT TRC `TEzAAtn4VhndqEaAyuCM78xh5W2gCjwWEo`

BTC  `bc1qhqew3mrvp47uk2vevt5sctp7p2x9m7m5kkchve`

ETH  `0x3d52Ce15B7Be734c53fc9526ECbAB8267b63d66E`


## Чем это отличается от zapret1

zapret2 является дальнейшим развитием проекта zapret.
Проблема его основной части *nfqws1* в том, что он перегружен опциями и в условиях нарастающего противостояния регулятора и пользователей
не обеспечивает достаточную гибкость воздействия на трафик.
Обход DPI требует все более тонких и специфических воздействий, которые меняются со временем, а старые перестают работать.

Стратегии - это программы, управляющие сценарием атаки на DPI. В *nfqws1* они зашиваются в C код. Написание C кода - занятие нелегкое,
требующее достаточной квалификации разработчика и времени.

Цель *nfqws2* - сделать так, чтобы программы стратегий мог написать любой человек, владеющий знаниями в области сетей, понимающий уязвимости DPI
или хотя бы область , в которой их можно искать, плюс владеющий базовыми навыками программирования.

*nfqws2* оставляет в себе практически тот же функционал - распознавание протоколов, реассемблинг, дешифровка, управление профилями, хостлисты, ipset-ы, базовая фильтрация.
Но он полностью лишается возможностей самостоятельно воздействовать на трафик. Часть "дурения" переносится в скриптовой язык программирования Lua.

Lua код получает от C кода структурированное представление приходящих пакетов в виде дерева (диссекты), подобного тем, что вы видите в wireshark.
Туда же приходят результаты сборки или дешифровки частей некоторых протоколов (tls, quic).
С код предоставляет функции-хелперы, позволяющие отсылать пакеты, работать с двоичными данными, разбирать TLS, искать маркер-позиции и т.д.
Имеется библиотека хелперов, написанных на Lua, а так же готовая библиотека программ атаки на DPI (стратегий), реализующая функции *nfqws1* в расширенном варианте
и с большей гибкостью.

Вы всегда сможете взять и дописать что-то свое. В этом и есть смысл, чтобы борьбой с DPI смог заняться любой, кто разбирается в пакетах.
Мог "потыкать" его, проверить свои идеи. А потом поделиться с друзьями своим решением "одного клика".
zapret2 - инструмент для таких энтузиастов. Но это не готовое решение для чайников. Проект не ставит себе целью сделать все простым для всех.
Автор считает, что это невозможно в принципе по обьективным причинам.


## С чего начать

Хотелось бы избежать [талмуда](manual.md) на главной странице. Поэтому начнем со способа запуска *nfqws2* и описания способов портирования стратегий *nfqws1* - как в *nfqws2* сделать то же самое, что можно было в *nfqws1*.
Когда вы поймете как это работает, вы можете посмотреть Lua код, находящийся "под капотом". Разобрать как он работает, попробовать написать что-то свое, руководствуясь [талмудом](manual.md) как справочником.

### Механика обработки трафика

Изначально сетевой трафик в любой ОС появляется в ядре. Первая задача - извлечь его оттуда и перенаправить на процесс *nfqws2*.
Эта задача решается в Linux с помощью iptables и nftables, в BSD - ipfw и pf, в Windows - windivert.
Процесс перенаправления трафика из ядра отнимает достаточно много ресурсов, поэтому лучше всего отфильтровать как можно больше прямо в нем.

Для экспериментов на Linux можно начать со следующих nftables, которые перенаправят начальные пакеты соединений на порты tcp 80,443 и udp 443 в очередь NFQUEUE с номером 200.

```
nft delete table inet ztest
nft create table inet ztest
nft add chain inet ztest post "{type filter hook postrouting priority 101;}"
nft add rule inet ztest post meta mark and 0x40000000 == 0 tcp dport "{80,443}" ct original packets 1-12 queue num 200 bypass
nft add rule inet ztest post meta mark and 0x40000000 == 0 udp dport "{443}" ct original packets 1-12 queue num 200 bypass

sysctl net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal=1 
nft add chain inet ztest pre "{type filter hook prerouting priority -101;}"
nft add rule inet ztest pre meta mark and 0x40000000 == 0 tcp sport "{80,443}" ct reply packets 1-12 queue num 200 bypass
nft add rule inet ztest pre meta mark and 0x40000000 == 0 udp sport "{443}" ct reply packets 1-12 queue num 200 bypass

nft add chain inet ztest predefrag "{type filter hook output priority -401;}"
nft add rule inet ztest predefrag "mark & 0x40000000 != 0x00000000 notrack"
```

В windows функция перехвата вшита прямо в код движка для windows, который называется *winws2*. Он использует драйвер windivert.
Для перехвата портов целиком используются параметры `--wf-tcp-in`, `--wf-tcp-out`, `--wf-udp-in`, `--wf-udp-out`.
Они относятся к протоколам tcp или udp, к входящим или исходящим пакетам. Например, `--wf-tcp-out=80,443`.
Для более точного перехвата пишутся фильтры на языке фильтров windivert. Он похож на язык фильтров tcpdump или wireshark.
Фильтры отдаются *winws2* в параметрах `--wf-raw-part`. Конструктор фильтров обьединяет все указанные опции перехвата в
единый raw фильтр и запускает перехват windivert.

К сожалению, самый болезненный недостаток windivert (а так же BSD ipfw и pf) - отсутствие ограничителя на номер пакета в соединении (connbytes в iptables, ct packets в nftables).
windivert вообще не отслеживает соединения. Поэтому если перехватывать порт целиком, то все соединение по указанному направлению
пойдет на перехват, что нелегко для процессора, если там передаются многие мегабайты.
Поэтому по возможности пишите собственные фильтры windivert, проверяющие тип пейлоада хотя бы частично. Дофильтрацию может выполнить *winws2*.

Дальше под рутом нужно запустить *nfqws2* с параметрами командной строки. Они строятся примерно следующим образом :

```
nfqws2 --qnum 200 --debug --lua-init=@zapret-lib.lua --lua-init=@zapret-antidpi.lua \
  --filter-tcp=80,443 --filter-l7=tls,http \
  --payload=tls_client_hello --lua-desync=fake:blob=fake_default_tls:tcp_md5:tls_mod=rnd,rndsni,dupsid \
  --payload=http_req --lua-desync=fake:blob=fake_default_http:tcp_md5 \
  --payload=tls_client_hello,http_req --lua-desync=multisplit:pos=1:seqovl=5:seqovl_pattern=0x1603030000
```

Данный пример предполагает, что в той же директории находятся файлы `zapret-lib.lua` - библиотека хелперов на Lua и `zapret-antidpi.lua` - библиотека базовых стратегий.
`--lua-init` может содержать Lua код в виде строки. Так удобно писать простой код, например присвоить константу переменной, чтобы не создавать файлы ради этой мелочи.
Либо подцепляется файл, если значение параметра начинается с `@`. Код из `--lua-init` выполняется 1 раз при старте.

Далее указаны параметры `--lua-desync`. Они содержат имя Lua функции, вызываемой при обработке каждого пакета, проходящего через профиль мультистратегии.
После двоеточия и через двоеточия следуют параметры для данной функции в формате `param[=value]`. В примере реализована стратегия

```
nfqws --qnum 200 --debug \
--filter-tcp=80,443 --filter-l7=tls,http \
 --dpi-desync=fake,multisplit --dpi-desync-fooling=md5sig --dpi-desync-split-pos=1,midsld \
 --dpi-desync-split-seqovl=5 --dpi-desync-split-seqovl-pattern=0x1603030000 \
 --dpi-desync-fake-tls-mod=rnd,rndsni,dupsid
```

Что сразу заметно - это наличие понятия "payload". В *nfqws1* были только протоколы соединения, которые участвовали в фильтрации профилей.
Они так же остались в *nfqws2*, но введено другое понятие - тип пейлоада. Пейлоад - это содержание текущего пакета.
Тип пейлоада - тип данных, содержащихся в пакете или группе пакетов. Например, протокол соединения может быть tls, а пейлоады - tls_client_hello, tls_server_hello, unknown.

Другое важное отличие - отсутствие жестко определенных фаз десинхронизации. То, что вы раньше писали как `fake,multisplit` реализуется двумя
последовательно вызываемыми Lua функциями. Их может быть столько, сколько нужно, учитывая логику прохождения пакетов и операций с ними, и у каждой могут быть свои параметры.
Может даже несколько раз вызываться одна и так же функция с разными параметрами. Так, например, можно послать несколько фейков, причем с разными фулингами.
Конкретный вызов `--lua-desync` функции называется инстансом. Инстанс - это связка имени функции, номера вызова внутри профиля и номера самого профиля.
Это похоже на одну программу, которую можно запустить много раз с разными параметрами.

Другое немаловажное отличие - поддержка автоматической tcp сегментации средствами `zapret-lib.lua`. Вам больше не нужно думать о размерах отсылаемых tcp пакетов.
По каждому соединению отслеживается MSS. Если пакет не влезает в MSS, выполняется сегментация.
Например, это может случиться при отправке tls фейка с kyber. Или если вы режете kyber tls так, что одна из частей получается размером 1600 байт,
что, очевидно, не влезает в MTU. Или если вы задали seqovl=10000. В *nfqws1* такое значение вызвало бы ошибку. Функция Lua `rawsend_dissect_segmented` отправит
несколько tcp сегментов с начальным sequence -10000 общим размером 10000 байт, в последнем из которых будет кусок оригинального сообщения.

В *nfqws2* нет жестко зашитых параметров кастомных фейков типа `--dpi-desync-fake-tls`, `dpi-desync-fake-http` и тд.
Вместо них есть блобы. Блоб (blob) - это переменная Lua типа *string*, содержащая блок двоичных данных произвольной длины. От 1 байта до гигабайтов.
*nfqws2* автоматически инициализирует блобы со стандартными фейками tls, http, quic, как это и было в *nfqws1*.
Блобы могут быть заданы как hex-строка прямо в параметре desync функции, либо пред-загружены при старте с помощью параметра `--blob=name:0xHEX|[+ofs]@filename`

Что касается профилей мультистратегии и хостлистов , то они остались практически в неизменном виде. За исключением одной тонкости автолиста.
Теперь профиль с автолистом берет на себя только те соединения, для которых уже известен хост. Пока хоста нет - они проходят мимо.
В *nfqws1* они падали на профиль с автолистом.

```
nfqws2 --qnum 200 --debug --lua-init=@zapret-lib.lua --lua-init=@zapret-antidpi.lua \
--filter-tcp=80 --filter-l7=http --hostlist=mylist1.txt --lua-desync=multisplit --new \
--filter-tcp=80 --filter-l7=http --hostlist-exclude=mylist2.txt --lua-desync=fake:blob=0x00000000:ip_ttl=5:ip6_ttl=3 --lua-desync=multidisorder:pos=5,endhost-1 --new \
--filter-tcp=443 --filter-l7=tls --hostlist=mylist1.txt --lua-desync=multidisorder
```

Параметры *nfqws1* start/cutoff (`--dpi-desync-start`, `--dpi-desync-cutoff`, ...) теперь называются диапазонами (ranges).
Остались только 2 range : `--in-range` и `--out-range`. Они относятся к входящему и исходящему направлению соответственно.
Да, теперь можно полноценно работать как с входящими пакетами, так и с исходящими. Есть и специальный режим для сервера - `--server`, который
адаптирует интерпретацию IP адресов и портов источника/приемника, чтобы корректно работали ipset-ы и фильтры.

range задается как `mX-mY`, `mX<mY`, `-mY`, `<mY`, `mX-`.
Буква `m` означает режим счетчика. `n` - номер пакета, `d` - номер пакета с данными, `b` - количество переданных байт, `s` - относительный sequence для tcp.
После буквы режима пишется число. Например, `n5-s10000` означает с 5-го по очереди пакета до смещения 10000 байт относительно начала tcp соединения.
Есть и режимы, не требущие числа - `a` - всегда, `x` - никогда.
Если разделителем указан знак '-' - конечная позиция включительна, а если '<' - не включительна.

Установка по умолчанию `--in-range=x --out-range=a --payload all`. То есть отсекаются все входящие пакеты и берутся все исходящие.

`--in-range`, `--out-range` и `--payload` фильтры могут присутствовать множественно в одном профиле.
Их действие распространяется на все последующие `--lua-desync` функции до следующего фильтра того же типа или до конца профиля.
Следующий профиль снова принимает значения по умолчанию.

Что будет, если вы не напишите фильтр `--payload` для fake или multisplit ? В *nfqws1* без `--dpi-desync-any-protocol` они работали только по известным пейлоадам.
В *nfqws2* "any protocol" - режим по умолчанию. Однако, функции из библиотеки `zapret-antidpi.lua` написаны так, что по умолчанию работают только по известным пейлоадам
и не работают по пустым пакетам или unknown - точно так же, как это было в *nfqws1*.
Но лучше все-же писать фильтры `--payload`, потому что они работают на уровне C кода, который выполняется существенно быстрее, чем Lua.

Диссект пакета проходит поочередно по всем `--lua-desync` инстансам профиля, для которых не выполняется условие отсечения (cutoff).
Отсечение может быть по range, payload или добровольное отсечение. Последний вариант - когда инстанс сам отказывается обрабатывать пакеты
по входящему, исходящему или обоим направлениям. Например, задача стратегии wsize - отреагировать только на пакет с tcp флагами SYN,ACK. После этого он не нужен, в коде вызывается функция отсечения.
Это сделано для экономии ресурсов процессора.
Если все инстансы в профиле точно никогда больше не будут вызваны по соединению + направлению - вошли в превышение верхней границы range или выполнили добровольный cutoff, то движок Lua не вызывается вообще.

От инстанса к инстансу содержимое диссекта может ими меняться. Следующий инстанс видит изменения предыдущего.
Каждый инстанс выносит свой вердикт - что делать с текущим диссектом. VERDICT_PASS - означает отправить как есть,
VERDICT_MODIFY - отправить модифицированную версию, VERDICT_DROP - дропнуть диссект (не отправлять).
Итоговый вердикт формируется на основании вердиктов отдельных инстансов.
Если какой-либо инстанс выдал VERDICT_DROP - итоговый результат - всегда VERDICT_DROP.
Если ни один инстанс не выдал VERDICT_DROP, а какой-либо инстанс выдал VERDICT_MODIFY, то будет VERDICT_MODIFY.
Если все инстансы выдали VERDICT_PASS - будет VERDICT_PASS.

Например, функция pktmod применяет фулинг к текущему диссекту и выставляет вердикт VERDICT_MODIFY.
Если после этого будет вызван инстанс multisplit, то произойдет резка текущего уже измененного диссекта, отправка частей и в случае успеха VERDICT_DROP.
Получается, что мы применили фулинг и отправили с этим фулингом все tcp сегменты.

### Примеры портирования стратегий *nfqws1*

Кратко, на примерах, покажем как стратегии с *nfqws1* переписываются под *nfqws2*.
Для краткости здесь опущены директивы `--qnum`, `--lua-init`, `--wf-tcp-out` и тому подобное, что не касается напрямую стратегий и их непосредственного обслуживания.

Параметр `--filter-l7` относится к фильтру профиля мультистратегии. Здесь приведен как указание, что будет обрабатываться только конкретный протокол.


Автоматического использования ttl для ipv6 больше нет. Нужно писать отдельно для ipv4 и ipv6. Если не будет написано для ipv6, то к нему не будет применен ttl.
Функция pktmod применяет фулинг к текущему диссекту.

```
nfqws \
 --filter-l7=http --dpi-desync=fake --dpi-desync-fake-http=0x00000000 --dpi-desync-ttl=6 \
 --orig-ttl=1 --orig-mod-start=s1 --orig-mod-cutoff=d1

nfqws2 \
 --filter-l7=http \
 --payload=http_req --lua-desync=fake:blob=0x00000000:ip_ttl=6:ip6_ttl=6 \
 --payload=empty --out-range="s1<d1" --lua-desync=pktmod:ip_ttl=1:ip6_ttl=1
```

badseq без параметров в *nfqws1* применял инкремент -10000 для syn и -66000 для ack.
В функциях `zapret-antidpi.lua` понятия badseq нет. Есть фулинги - уменьшить seq или ack на указанное значение.

tcp_ts_up - очень странное явление, обнаруженное в процессе тестирования *nfqws2*.
Оказывается, если есть tcp опция timestamp, linux стабильно отбрасывает пакеты с валидным seq и инвалидным ack только если опция идет первой.
*nfqws1* не соблюдал порядок tcp опций, timestamp получался первым всегда.
Поэтому оказалось, что старая версия работает стабильно , а новая нет.
tcp_ts_up дублирует старое поведение - двигает timestamp в самый верх.

```
nfqws \
 --filter-l7=http \
 --dpi-desync=fakedsplit --dpi-desync-fooling=badseq --dpi-desync-badseq-increment=0 --dpi-desync-split-pos=method+2

nfqws2 \
 --filter-l7=http \
 --payload=http_req --lua-desync=fakedsplit:pos=method+2:tcp_ack=-66000:tcp_ts_up
```

autottl пишется полностью в формате `delta,min-max`. Вместо двоеточия используется запятая, чтобы не конфликтовать с разделителем параметров функции.

```
nfqws \
 --filter-l7=tls \
 --dpi-desync=fakedsplit --dpi-desync-fakedsplit-pattern=tls_clienthello_google_com.bin \
 --dpi-desync-ttl=1 --dpi-desync-autottl=-1 --dpi-desync-split-pos=method+2 --dpi-desync-fakedsplit-mod=altorder=1

nfqws2 \
 --blob=tls_google:@tls_clienthello_google_com.bin \
 --filter-l7=tls \
 --payload tls_client_hello,http_req \
 --lua-desync=fakedsplit:pattern=tls_google:pos=method+2:nofake1:ip_ttl=1:ip6_ttl=1:ip_autottl=-1,3-20:ip6_autottl=-1,3-20
```

Здесь важен порядок вызова функций.
wssize работает как модификатор диссекта - переписывает window size и scale factor. syndata должна быть отослана с модифицированными
wsize и scale. Если перепутать порядок следования, то syndata будет отправлена без wssize. Поскольку важна модификация, начиная с SYN пакета,
то wssize не сработает ожидаемым образом.

```
nfqws --dpi-desync=syndata,multisplit --dpi-desync-split-pos=midsld --wssize 1:6

nfqws2 --lua-desync=wssize:wsize=1:scale=6 --lua-desync=syndata --lua-desync=multisplit:pos=midsld
```

В первом примере все модификации tls применяются на лету.
Это так же означает, что рандомы будут применяться каждый раз, а не один раз, как в *nfqws1*.
Поведение можно привести к варианту *nfqws1* при желании - во втором примере показано как.

```
nfqws1 \
 --filter-l7 tls \
 --dpi-desync=fake --dpi-desync-fooling=datanoack --dpi-desync-fake-tls=! \
 --dpi-desync-fake-tls-mod=rnd,rndsni,dupsid

nfqws2
 --filter-l7 tls \
 --payload=tls_client_hello --lua-desync=fake:blob=fake_default_tls:tcp_flags_unset=ack:tls_mod=rnd,rndsni,dupsid,padencap \
 --payload=empty --out-range="s1<d1" --lua-desync=pktmod:ip_ttl=1:ip6_ttl=1


nfqws2 \
 --lua-init="fake_default_tls=tls_mod(fake_default_tls,'rnd,rndsni')" \
 --filter-l7 tls \
 --payload=tls_client_hello --lua-desync=fake:blob=fake_default_tls:tcp_flags_unset=ack:tls_mod=dupsid,padencap \
 --payload=empty --out-range="s1<d1" --lua-desync=pktmod:ip_ttl=1:ip6_ttl=1
```

IP фрагментация является теперь опцией процесса отсылки. Функция send отсылает текущий диссект, применяя указанные модификаторы, но не дропает оригинал.
Чтобы оригинал не пошел следом - применяется функция drop. Она ничего не делает, только выносит VERDICT_DROP.
При желании ipfrag можно применить и к fake, multisplit и другим функциям. Так же можно писать свои функции IP фрагментации.
Функция по умолчанию ipfrag2 делит пакет на 2 части. Но вы можете написать функцию, которая разделит его на 10 частей и указать ее как `ipfrag=my_frag_function`.
Функция фрагментации получает диссект подлежащего фрагментации пакета на вход и возвращает массив диссектов - фрагментов.

```
nfqws --dpi-desync=ipfrag2 --dpi-desync-ipfrag-pos-udp=8
nfqws2 --lua-desync=send:ipfrag:ipfrag_pos_udp=8 --lua-desync=drop
```

Рассмотрим теперь пример из zapret-win-bundle. Как `preset_example.cmd` был переписан в `preset2_example.cmd`.

Фильтр windivert поменялся только одним - больше нет параметров `--wf-tcp` и `--wf-udp`. Они разделены по направлениям in/out.
Для отлова UDP не перехватывается весь udp порт - используются пейлоад фильтры windivert. Тем самым во много раз экономятся ресурсы процессора,
вплоть до сотен раз. Когда попадет что-то на мощную выгрузку торрента, и она пойдет через winws, вы вполне можете словить загрузку целого ядра CPU
и вой кулеров вашего ноута. А так его не будет.

Для TCP так тоже можно было бы сделать, но не всегда. Во-первых, надо перехватывать SYN по порту, чтобы работал conntrack.
Но это решаемо. А что не решаемо - это перехват вторых частей kyber tls hello. Их невозможно опознать без связи с предыдущими фрагментами. Поэтому перехватывается весь порт.
Для HTTP вопрос решаемый, поскольку там нет реассемблирования запросов, но http сейчас стал настолько редким, что и смысла нет заморачиваться.

Везде расставлены фильтры профиля мультистратегии `--filter-l7`, фильтры по `--out-range` и по `--payload`. Зачем ? В основном для сокращения вызовов Lua кода, который заведомо медленнее C кода.
Если пакет не попадет в профили с Lua - ни о каком вызове кода Lua речи быть не может. Если пакет попал в профиль с Lua, то после первых 10 пакетов с данными наступает отсечение по верхней границе range. Все Lua инстансы входят в состояние instance cutoff, соединение входит в состояние "lua cutoff" по направлению "out". Значит вызовов Lua не будет вообще. Не просто вызовов, а даже обращения к движку Lua с какой-либо целью. Будет только C код, который посмотрит на признак "cutoff" и сразу же отпустит пакет.

Почему именно `-d10` ? Чтобы хватило для отработки большинства вариантов стратегий, учитывая возможные ретрансмиссии и плохую связь. В winws2 по умолчанию включен параметр `--wf-tcp-empty=0`. Он блокирует перехват пустых пакетов с ACK, что позволяет примерно в 2 раза сэкономить на процессоре при интенсивных скачиваниях. Пустые ACK в большинстве стратегий не нужны. Но это же и ломает счетчик "n" - он не будет показывать реальное количество пакетов по соединению. Счетчик "d" работать будет как надо.

Почему нет "-d10" на udp ? Потому что используется windivert фильтр на пейлоад. Счетчики будут считать не реальное количество пакетов в потоке, а количество перехваченных с отфильтрованными пейлоадами. Причем если интервал между ними будет более 1 минуты, то счет будет начинаться заново, поскольку таймаут udp по умолчанию - 60 сек. После таймаута запись conntrack будет удалена. Следующий пакет пойдет как новый поток.

Так же везде расставлены фильтры по payload type. Отчасти так же с целью сократить вызовы Lua даже в пределах первых 10 пакетов с данными.
С другой стороны, даже при совпадении протокола соединения (`--filter-l7`) может пробежать не интересующий нас пейлоад.
По умолчанию многие функции из `zapret-antidpi.lua` реагируют только на известные типы пейлоада, но не на конкретные, а на любые известные.
Если допустить малореальный, но гипотетически возможный сценарий, что в рамках протокола http будет отправлен блок данных с tls или фраза, похожая на сообщение из xmpp, то тип пейлоада выскочит tls_client_hello или xmpp_stream, например. Лучше от этого сразу уберечься. Тем более что в других видах протоколов - xmpp, например, -
пейлоады могут проскакивать нескольких типов вполне ожидаемо. Но работать надо не по всем.

В фейке для TLS по умолчанию - fake_default_tls - однократно при старте меняется SNI с "www.microsoft.com" на случайный и рандомизируется поле "random" в TLS handshake.
Это делается простой строчкой Lua кода. Больше нет никаких специальных параметров *nfqws2* для модификации пейлоадов.
В профиле для youtube на лету меняется SNI на "www.google.com", копируется поле TLS "session id" с обрабатываемого в данный момент TLS handshake.

```
start "zapret: http,https,quic" /min "%~dp0winws.exe" ^
--wf-tcp=80,443 ^
--wf-raw-part=@"%~dp0windivert.filter\windivert_part.discord_media.txt" ^
--wf-raw-part=@"%~dp0windivert.filter\windivert_part.stun.txt" ^
--wf-raw-part=@"%~dp0windivert.filter\windivert_part.wireguard.txt" ^
--wf-raw-part=@"%~dp0windivert.filter\windivert_part.quic_initial_ietf.txt" ^
--filter-tcp=80 --dpi-desync=fake,fakedsplit --dpi-desync-autottl=2 --dpi-desync-fooling=md5sig --new ^
--filter-tcp=443 --hostlist="%~dp0files\list-youtube.txt" --dpi-desync=fake,multidisorder --dpi-desync-split-pos=1,midsld --dpi-desync-repeats=11 --dpi-desync-fooling=md5sig --dpi-desync-fake-tls-mod=rnd,dupsid,sni=www.google.com --new ^
--filter-tcp=443 --dpi-desync=fake,multidisorder --dpi-desync-split-pos=midsld --dpi-desync-repeats=6 --dpi-desync-fooling=badseq,md5sig --new ^
--filter-l7=quic --hostlist="%~dp0files\list-youtube.txt" --dpi-desync=fake --dpi-desync-repeats=11 --dpi-desync-fake-quic="%~dp0files\quic_initial_www_google_com.bin" --new ^
--filter-l7=quic --dpi-desync=fake --dpi-desync-repeats=11 ^
--filter-l7=wireguard,stun,discord --dpi-desync=fake --dpi-desync-repeats=2


start "zapret: http,https,quic" /min "%~dp0winws2.exe" ^
--wf-tcp-out=80,443 ^
--lua-init=@"%~dp0lua\zapret-lib.lua" --lua-init=@"%~dp0lua\zapret-antidpi.lua" ^
--lua-init="fake_default_tls = tls_mod(fake_default_tls,'rnd,rndsni')" ^
--blob=quic_google:@"%~dp0files\quic_initial_www_google_com.bin" ^
--wf-raw-part=@"%~dp0windivert.filter\windivert_part.discord_media.txt" ^
--wf-raw-part=@"%~dp0windivert.filter\windivert_part.stun.txt" ^
--wf-raw-part=@"%~dp0windivert.filter\windivert_part.wireguard.txt" ^
--wf-raw-part=@"%~dp0windivert.filter\windivert_part.quic_initial_ietf.txt" ^
--filter-tcp=80 --filter-l7=http ^
  --out-range=-d10 ^
  --payload=http_req ^
   --lua-desync=fake:blob=fake_default_http:ip_autottl=-2,3-20:ip6_autottl=-2,3-20:tcp_md5 ^
   --lua-desync=fakedsplit:ip_autottl=-2,3-20:ip6_autottl=-2,3-20:tcp_md5 ^
  --new ^
--filter-tcp=443 --filter-l7=tls --hostlist="%~dp0files\list-youtube.txt" ^
  --out-range=-d10 ^
  --payload=tls_client_hello ^
   --lua-desync=fake:blob=fake_default_tls:tcp_md5:repeats=11:tls_mod=rnd,dupsid,sni=www.google.com ^
   --lua-desync=multidisorder:pos=1,midsld ^
  --new ^
--filter-tcp=443 --filter-l7=tls ^
  --out-range=-d10 ^
  --payload=tls_client_hello ^
   --lua-desync=fake:blob=fake_default_tls:tcp_md5:tcp_seq=-10000:repeats=6 ^
   --lua-desync=multidisorder:pos=midsld ^
  --new ^
--filter-udp=443 --filter-l7=quic --hostlist="%~dp0files\list-youtube.txt" ^
  --payload=quic_initial ^
   --lua-desync=fake:blob=quic_google:repeats=11 ^
  --new ^
--filter-udp=443 --filter-l7=quic ^
  --payload=quic_initial ^
   --lua-desync=fake:blob=fake_default_quic:repeats=11 ^
  --new ^
--filter-l7=wireguard,stun,discord ^
  --payload=wireguard_initiation,wireguard_cookie,stun,discord_ip_discovery ^
   --lua-desync=fake:blob=0x00000000000000000000000000000000:repeats=2
```

И напоследок стоит продемонстрировать как делаются нестандартные вещи. То, что очень непросто запрограммировать в чисто описательном виде
в фиксированном коде, не превращая программу в монстро-комбайн, перегруженный частными функциями и разваливающийся под своей тяжестью со временем,
когда эти частные функции перестают быть нужны и забываются.

Надо послать исходный запрос с известным пейлоадом с seqovl случайного размера от 5 до 10 символов со случайным содержимым, состоящим из букв от ‘a’ до ‘z’.
Здесь раскрывается не декларативный характер стратегий, а алгоритмический. Стратегия - это программа, и пишите ее вы на языке программирования.
Для облегчения простых или стандартных действий есть готовые средства, так что далеко не всегда надо писать свою функцию.
Частенько можно обойтись простенькими кусками Lua кода в дополнение к имеющимся.

Здесь используется функция `luaexec`, предназначенная для динамического выполнения Lua кода в процессе обработки текущего диссекта.
Она инициализирует требуемый blob, записывая его в таблицу desync, которая передается от инстанса к инстансу.
Следующий инстанс `tcpseg` использует `rnd` как blob - источник seqovl паттерна.

Символы `%` и `#` используются для разименования блобов и подстановки их размера соответственно. Реализовано на уровне C кода.
desync функция получает уже подставленные значения. В данном случае seqovl устанавливается как размер сгенерированного блоба.

Функция `tcpseg` предназначена для отсылки tcp сегмента - части текущего пейлоада (или реасма - сборки нескольких пакетов, например в случае tls kyber).
`pos=0,-1` - это диапазон, состоящий из двух маркеров - начала и конца. 0 - положительный абсолютный маркер, соответствующий началу пакета.
-1 - отрицательный абсолютный маркер, соответствующий концу пакета. Получается, мы отсылаем целиком текущий пейлоад, но с seqovl.
`tcpseg` не дропает пакет. Его надо дропнуть отдельно. По умолчанию `tcpseg` работает только с известными пейлоадами, а функция `drop` - с любыми.
Поэтому нужно ей указать дропать только известные пейлоады.

Такая связка из 3 инстансов решает поставленную задачу без кучи частных параметров вида `--dpi-desync...`.

```
nfqws2 \
 --lua-desync=luaexec:code='desync.rnd=brandom_az(math.random(5,10))' \
 --lua-desync=tcpseg:pos=0,-1:seqovl=#rnd:seqovl_pattern=rnd \
 --lua-desync=drop:payload=known
```

### Какие есть еще параметры

Как узнать какие есть еще функции и какие у них бывают параметры ? Смотрите `zapret-antidpi.lua`. Перед каждой функцией подробно описано какие параметры она берет.
Описание стандартных блоков параметров есть в начале. Позже - по мере сил и возможностей - будет писаться талмуд - справочник с руководством по программированию
*nfqws2* и описание стандартных библиотек.

### Очень важный совет

Научитесь пользоваться `--debug` логом. Без него будет очень сложно понять *nfqws2* на начальном этапе и приспособиться к новой схеме.
Ошибок будет много. Особенно, когда вы начнете писать свой Lua код. Их надо читать.

### Не только лишь автономный обман DPI

Рабочий тестовый пример icmp обфускатора udp от винды к серверу на vps.
Для теста используем wireguard. Ничего в конфигах менять не надо - wireguard будет думать, что он работает по udp, но на самом деле он преобразуется в пинги icmp, которые могут проходить NAT. Размер пакетов не изменяется, потому проблемы MTU нет.

Будем загонять исходящие с клиента в icmp type 8 (echo request) code 199 , исходящие с сервера в icmp type 0 (echo reply) code 199.
Код у обоих концов делаем одинаковый, иначе NAT не соотнесет. Без NAT можно коды делать разными для клиента и сервера.
Особый icmp code нужен для фильтрации от обычных пингов.

По стандарту код должен быть 0, но на практике с большой вероятностью работают любые коды.
Разные имплементации NAT теоретически могут фильтровать ненулевой код, соотносить или не соотносить код вместе с identifier. Linux NAT соотносит.
При любых проблемах убираем wireguard, ставим netcat с обоих концов и пробуем общаться, посматривая в wireshark.
Всегда можно откатиться на нулевой код, но тогда у сервера без фильтра по IP клиента будет плохая защита от обычных пингов - все они будут преобразовываться в udp и направляться в wireguard,
который будет их игнорировать, поскольку передается мусор. Сервер перестанет пингаться.

Другой способ избежать проблемы и уйти от стандартных пингов - использовать другие типы icmp. Работающие пары, пробрасываемые Linux NAT :

- `ctype=8:stype=0` - echo request - echo reply (используется по умолчанию)
- `ctype=13:stype=14` - timestamp - timestamp reply
- `ctype=15:stype=16` - information request - information reply
- `ctype=17:stype=18` - address mask request - address mask reply

На провайдерских NAT или на аппаратном ускорении роутера может быть другой расклад по работающим парам.
Нужно пробовать и смотреть что выходит в сеть после NAT и что приходит на сервер.
Например, Linux NAT вообще не пробрасывает type 42 - extended echo request. Но аппаратная железка может пробросить и провайдер тоже.

Кто знает, может быть DPI настроен сечь icmp тоннели на стандартных пингах, а на других типах icmp нет ?


wireguard server - `1.2.3.4:5555`

```
table ip ztest {
        chain post {
                type filter hook output priority mangle; policy accept;
                meta mark & 0x40000000 == 0x00000000 udp sport 5555 queue flags bypass to 200
        }

        chain pre {
                type filter hook input priority mangle; policy accept;
                meta mark & 0x40000000 == 0x00000000 icmp type echo-request icmp code 199 queue flags bypass to 200
        }
}
```

```
nfqws2 --qnum 200 --server
 --lua-init=@/opt/zapret2/lua/zapret-lib.lua
 --lua-init=@/opt/zapret2/lua/zapret-obfs.lua
 --in-range=a
 --lua-desync=udp2icmp:ccode=199:scode=199
```

Клиент на винде :

```
winws2
 --wf-icmp-in=0:199 --wf-udp-out=5555
 --wf-raw-filter="ip.SrcAddr=1.2.3.4 or ip.DstAddr=1.2.3.4"
 --lua-init=@lua/zapret-lib.lua
 --lua-init=@lua/zapret-obfs.lua
 --in-range=a
 --lua-desync=udp2icmp:ccode=199:scode=199
```

Все лишнее отсекается в ядре в windivert - проц зазря не грузит.
--wf-raw-filter сочетается со всем остальным собранным конструктором по AND. Отсекает по IP адресу сервера.
--wf-icmp-in отсекает входящие icmp типа 0 с кодом 199.

И включаем wireguard.
В шарке сплошняком пинги и реплаи с кодом 199

Если IP клиента постоянен, можно дополнительно на стороне сервера сделать фильтр по IP клиента.

Дополнительно можно сделать dataxor=blob на обоих концах, чтобы поксорить пейлоад.
blob растягивается на размер пакета как pattern. Можно использовать от 1 hex byte до специально нагенеренного рандома. На обоих концах должен быть одинаковый
